**采购项目编号：YNCG 院内询价 2024 （008）**

**采购项目名称：信息系统维护服务、院长职业化培训服务、云桌面平台服务等五项服务项目采购**

**询价文件**

**盐亭县人民医院 编制**

**中国·四川·绵阳**

**2024年4月**

因医院业务开展需要，经医院院长办公会、党委会研究决定，拟对信息系统维护服务、院长职业化培训服务、云桌面平台服务、钬激光维修服务、污水检测服务进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参与竞争，具体事项如下：

**一、采购项目内容**

1.项目名称：**信息系统维护服务、院长职业化培训服务、云桌面平台服务、泌尿外科钬激光维修服务、污水检测服务采购；**

2.项目编号：**YNCG 院内询价 2024 （008）；**

3.采购项目及控制价：

包1信息系统维护服务：采购控制价45440.00元；

包2院长职业化培训服务：采购控制价43600.00元；

包3云桌面平台服务：采购控制价59700.00元；

包4钬激光维修服务采购：采购控制价68800.00元；

包5污水检测服务采购：采购控制价26000.00元。

4.采购方式：院内询价方式；

5.评定方式：满足资格条件者，价低者为成交人。

**二、潜在供应商所需资料（所提供资料需要加盖单位印章）**

1.具有独立承担民事责任的能力，即提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人参与可不提供）；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）；

**询价文件（正本一份，副本二份，需密封胶装成册带封面，不接受活页资料）**

说明：上述资料按包1至包5分别准备资料，现场密封提供。

1. **主要项目及参数:**

**包1：信息系统维护服务**

**1、参数要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |
| 1 | 手术麻醉临床信息系统 | DIGI-AIMS V4.1 | 1套 |
| 2 | 重症监护临床信息系统 | DIGI-ICIS | 1套 |

**2、服务内容：**

（1）对上表中的软件进行1年期（以合同签署时间为准）日常维护，保证其正常运行。

（2）对医院在日常使用过程中，软件系统本身出现的BUG进行修复。

（3）对医院在业务运行、管理工作中提出的合理优化要求，进行软件的优化升级。

（4）因卫计、医保、人社、药监、疾控、财政等各级行政管理部门的政策性要求，导致现有软件模块功能不能满足要求，需进行相应软件模块功能的修改、完善。

**包2：院长职业化培训服务**

**1、培训时间**：学制一年，每月培训天数不低于2天。

**2、培训内容**：包括并不限于宏观政策与战略方向、医院运营管理、医院组织管理、医院财务管理、领导力提升、传统文化之国学智慧等。

**包3：云桌面平台服务**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **采购清单**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **服务项目** | **数量** | **单位** | | 1 | 云桌面业务 | 9 | 套/3年 | | 2 | 党统专用云桌面 | 1 | 套/3年 | |

**2、服务要求**

（1）提供在医院基础资源(IDC 机房、计算存储云化资源、链路资源)等基础设施上，通过搭建云桌面平台系统，提供系统登录账号服务，实现远程桌面办公。

（2）提供3年整机上门保修服务；提供原厂工程师上门安装调试服务。

（3）质量保证：3年整机硬件保修服务，以上所有配置出厂前完成，一机一号；不接受拆装机；

（4）合同有效期内，中标供应商应向采购人提供不低于9台云桌面平台，1台5G路由器，1台党统专业平台，用于云桌面硬件配套使用。

**3、其他要求：**

（1）云桌面硬件配置要求（配置CPU ≥ 八核心十六线程，主频≥ 2.2GHz 内存≥8G ，硬盘≥8512G SSD，USB 接口≥6个、HDMI口≥1个，千兆网口≥一个，WIFI。高清显示屏≥23.8英寸。配套有线键鼠。）；

（2）党统专业平台硬件配置要求（CPU：采用ARM架构，麒麟9006C处理器，≥8核，最高主频≥3.13GHz；内存：≥8GB LPDDR5 ；硬盘：≥256G SSD USF3.1；显卡：高性能核心显卡；标准接口：≤ 指纹电源键 3.5mm 耳机接口 ≤ USB-C 接口 x1（支持传输数据和充电）≤HDMI 标准接口 x1（接口规格 HDM1.4b） ≤迷你 RJ45 接口 x1 ≤ USB-A 接口 x2（USB 3.2 Gen1，最大输出 5V/2A）；电池：≥56瓦时长寿命锂聚合物电池，支持快速充电技术。；适配器：小巧USB-C充电器，支持手机充电；；重量：≤1.5KG；液晶屏：14英寸，IPS面板，分辨率≥2K，屏占比≥90%；摄像头：隐藏式摄像头 100 万像素；

（3）软件参数（正版授权，一机一码）操作系统：统信桌面操作系统V20流式软件：WPS office 2019 for linux 专业版办公软件V11版式软件：福昕OFD版式办公套件软件(Linux版)/8.0杀毒软件：360杀毒软件）

**包4：钬激光维修（泌尿外科）服务**

**服务内容及要求：**

1.更换能量平台（激光发生器及其配套组件）2套、相关水路清洗、耦合调试、光路校准、功率检测等；

2.所有配件均为原厂配件，确保配件百分百匹配；

3.维修更换的配件质保1年，同一故障在质保期内重复出现，维修不再另行收取维修费；

4.设备维修期间如需返厂维修，需向科室提供一台备用机临时使用；

5.维修完毕后实际输出能量达到设备出厂的百分之90以上；

6.具有医疗器械经营许可并具专用设备维修资质。

**包5：污水检测服务采购**

**服务内容及要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **检测点位** | **检测项目** | **检测频次** | **备注** |
| 无组织  废气 | 污水处理站周界;上风向1个点、下风向2个 | 甲烷、臭气浓度、氨气、硫化氢、氯气 | 3点&4次&1天 | 季/次；（2024年1、2、3、4季度） |
| 废水 | 总排口 | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、PH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总@、总β、总余氯 | 1点&3次&1天 | 年/次；（2024年各检测2次） |
| 化学需氧量、悬浮物 | / | 周/次；甲方每周送样检测（2024.4-2025.3） |
| 备注：具备医院污水检测相关资质 | | | | |

**四、付款方式：**

按合同约定。

**五、报名时间：**2024年4月2日至2024年4月7日(09:00-17：00)。

**六、报名方式：**现场报名/邮箱报名： 122705199@qq.com [需提供营业执照、单位介绍信、法人及经办人](mailto:496919275@qq.com(需提供经办人有)身份证扫描件并添加到附件发送。报名资料上须注明**项目名称**、**项目编号**及**包号**和被介绍人**身份证信息**、**联系方式**及邮箱，同时加盖单位鲜章。

**七、询价时间：**2024年4月11日下午15:00（若有变动另行通知）迟到将被视为自动弃权。

**八、询价地点：**盐亭县人民医院行政办公楼5楼会议室。

**九、联系方式**

联系人：母女士

联系电话：13541757168

院内采购监督：0816-7227175

盐亭县人民医院

2024年4月1日