**采购项目编号：YNCG 院内询价 2024 （010）**

**采购项目名称：监控室录像机组、电梯钢丝绳、矿物净水机（第二次）采购**

**询价文件**

**盐亭县人民医院 编制**

**中国·四川·绵阳**

**2024年4月**

因医院业务开展需要，经医院院长办公会、党委会研究决定，拟对监控室录像机组、电梯钢丝绳、矿物净水机（第二次）进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参与竞争，具体事项如下：

**一、采购项目内容**

1.项目名称：**监控室录像机组、电梯钢丝绳、矿物净水机（第二次）采购；**

2.项目编号：**YNCG 院内询价 2024 （010）；**

3.采购项目及控制价：

包1监控室录像机组采购：采购控制价78600.00元；

包2电梯钢丝绳采购：采购控制价34000.00元；

包3矿物净水机（第二次）采购：采购控制价40000.00元。

4.采购方式：院内询价方式；

5.评定方式：满足资格条件者，价低者为成交人。

**二、潜在供应商所需资料（所提供资料需要加盖单位印章）**

1.具有独立承担民事责任的能力，即提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本复印件），或三证合一副本复印件；

2.法定代表人身份证复印件；

3.法定代表人授权书、被授权人身份证复印件（法定代表人本人参与可不提供）；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（格式自拟）；

**询价文件（正本一份，副本二份，需密封胶装成册带封面，不接受活页资料）**

说明：上述资料按包1至包3分别准备资料，现场密封提供。

1. **主要项目及参数:**

**包1：监控室录像机组采购**

**1、采购物品：**监控室4号、6号录像机组

**2、参数要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 2 | 台 | 详见技术参数 |
| 2 | 储存硬盘 | 32 | 个 | 详见技术参数 |

**3、技术参数：**

（1）嵌入式网络硬盘录像机：

①19英寸标准机箱，支持≥16个SATA接口硬盘，支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12路1080P视频同时解码输出。

② 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期。

③ 支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。

④解码显示能力≤25fps、8100×3600格式的视频图像，显示输出分辨率支持3840×2160、60Hz，支持自适应显示器的最佳分辨率显示；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。

⑤ 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。

⑥ 支持接入≥64路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）。

⑦ ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，屏异源输出视频图像≥2组，支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。

1. 储存硬盘：

①3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s；

②高转速：7200RPM；支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)。

支持硬盘健康管理功能；MTBF(平均故障间隔时间)：≥150万小时；

③年写入负载：≥360TB

**4、商务要求：**

（1）投标前，供应商自行佩带相关设备到现场测试兼容性，获取现场测试证明；

（2）本控制价包含运输、安装、调试等一切费用；（约400个点位摄像机，按楼层分组接入设备）

（3）在质保期内所销售的货物出现故障（非人为性质的）2小时内到达现场排除故障；如因质量问题导致采购人蒙受损失，销售方承担全部责任；其中网络硬盘录像机承诺3年上门服务，存储硬盘承诺5年上门服务。

**包2：电梯钢丝绳采购明细**

1. **采购材料名称：**电梯钢丝绳#10；
2. **规格**：170米/根×8=1360米；
3. **质保：**1年
4. **1号电梯位于门诊综合大楼正大门进门直走50米过道处。**
5. **符合特殊种设备使用要求。**

**包3：矿物净水机（第二次）采购参数**

**1、采购物品：净水机（5L）和（20L）,各2台，具体参数如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **净水机1** | **净水机2** |
| 数量 | 2台 | 2台 |
| 外观材质 | 白色ABS+钣金 | 不锈钢+钣金喷塑 |
| 适用人数 | 15-40人 | 50-80人 |
| 热罐大小 | 5L | 20L |
| 压力桶/水箱 | 8L(常温水箱) | 3.2G |
| 制水速度 | 15L/H | 60L/H |
| 制热水能力 | 14.5L/H | 25L/H |
| 接水盘与龙头距离 | 275mm | 336mm |
| 杀菌 | 水箱双浸没式UV杀菌 | 过流式UV杀菌 |
| 智能化 | 4G+IOT平台 | 4G+IOT平台 |
| 热水沸点调节 | 85-95°可调 | 85-99°可调 |
| 额定净水量 | 4000L | 5000L |
| 额定功率 | 1650W | 2600W |
| 加热功率 | 1600W | 2500W |
| 滤芯根数 | 3芯 | 6芯 |
| 滤芯配置 | ZPC+NF+NSP复合滤芯 | PP+PP+CPP+400G纳滤+NSP+超滤碳棒复合滤芯 |
| 换芯提醒 | 显示屏提醒 | 显示屏提醒 |
| 滤芯寿命/年 | 1+1+1 | 0.5+0.5+0.5+1+2+0.5 |
| 净重 | 小于30kg | 小于60kg |

2.其他要求

（1）NSP选择性过滤技术，去除有害金属离子，保留有益矿物质；

（2）七重净化（pp棉+活性炭+纳滤+nsp膜色谱+后置活性炭+超滤+uv紫外灯）

（3）IOT智能物联平台，便捷管理，远程定时开关机，滤芯更换主动提醒，故障

（4）主动提醒；

①滤芯防伪技术，（自动识别原厂滤芯）

②节能模式，2小时不取水自动待机；

③沸点可调，满足高原地区使用；

④长假前后，一键快速排空，水质鲜活；

⑤主动安全，五大安全防护设计，防漏水，防漏电，防干烧，防烫伤，防磕碰；

⑥蜂鸣声可选择打开/关闭；

⑦童锁功能可选择打开/关闭；

⑧移动端小程序。

**四、付款方式：**

按合同约定。

**五、报名时间：**2024年4月2日至2024年4月7日(09:00-17：00)。

**六、报名方式：**现场报名/邮箱报名： 122705199@qq.com 需提供营业执照、单位介绍信、法人及经办人身份证扫描件并添加到附件发送。报名资料上须注明**项目名称**、**项目编号**及**包号**和被介绍人**身份证信息**、**联系方式**及邮箱，同时加盖单位鲜章。

**七、询价时间：**2024年4

月11日下午15:50（若有变动另行通知）迟到将被视为自动弃权。

**八、询价地点：**盐亭县人民医院行政办公楼5楼会议室。

**九、联系方式**

联系人：母女士

联系电话：13541757168

院内采购监督：0816-7227175

盐亭县人民医院

 2024年4月1日